**Huvdiskmaskin - 500x500 mm diskkorg - 405 mm lastningshöjd:**

* Manuell huvlyft.
* Förbrukning per diskcykel: vatten 2.6 liter - elektricitet 0.11 kWh.
* Uppstartstid (vattenfyllning och uppvärmning) - 55 °C inkommande vattentemperatur: 18 min. - elektricitet 0.42 kWh.
* Automatiskt energisparläge som aktiveras om maskinen är inaktiv i mer än 20 minuter.
* Kontrollpanel monterad på framsidan nere till vänster. Vattentät färgskärm.
* 4 diskprogram: P1 1 min. - P2 2 min. - P3 3 min. - P4 8 min.
* Kapacitet per diskcykel: 25 glas eller muggar, Ø 90 mm – 18 flata tallrikar eller 12 djupa, Ø 240 mm.

**Ingår i standardleverans.**

* Diskvattentemperatur på 60°C säkrad med termostopp. Temperatur kan justeras från 35 till 70°C.
* Sköljvattentemperatur på 85°C säkrad med termostopp. Temperatur kan justeras från 65 till 90°C.
* Break-tank med återflödesskydd (EN1717).
* Peristaltiska torkmedelsdispenser, slang samt munstycke. Justerbar dosering från den peristaltiska pumpen.
* Rostfri konstruktion inklusive ryggplåt, ljud- och värmeisolerad dubbelmantlad huv, 30 liters djupdragen disktank med hygieniskt rundade hörn, 1.1 kW diskpump, 7 liters sköljtank, 0.18 kW tryckstegringspump, disk- och sköljarmar tas bort utan verktyg, 3 avtagbara filter i disktanken, serviceåtkomst framifrån.
* QR-kod med direkt tillgång till instruktionsvideor, teknisk manual och servicehistorik.
* Startpaket: tallrikskorg, glaskorg, bestickshållare.
* Installationspaket: vattenförsörjningsrör 3/4" hona, Ø 28 mm avloppsrör, 2.5 m elkabel.
* Efterlevnad av standarder och certifieringar: 59 dB(A) - EN 17735:2023 - IPX5 - EN 1717 - CE - GS - RoHS - WEEE.

**Mått och anslutningar.**

* Dimensioner: B 655 x D 745 x H 1500/1950 (+50) mm. 860-910 mm justerbar arbetshöjd. Max. arbetsvikt 178 kg.
* Elanslutning: 3N AC 380-415V 50 Hz - 16 A/7.1 kW.
* Vattenanslutning: 55-60°C - 2-5 bar - <4°dH (7°f) - 70 PPM - 3/4" hona.
* Avloppsanslutning: Ø 28 mm - 65°C - ⩾50 liter/min.
* Värmebelastning: totalt 4.8 kW, sensibelt 1.6 kW, latent 3.2 kW. Ljudtrycksnivå (ISO 11203): 59 dB(A).

**Fabrikmonterade tillval.**

* **Integrerad peristaltiska diskmedelsdispenser**, slang och munstycke. Justerbar dosering från den peristaltiska pumpen.
* **Integrerad avloppspump** med lyftkapacitet upp till 800 mm höjd.
* **Voltoption** 3N AC 230V 50Hz - 20 A/7.1 kW.

**Övriga tillval.**

* **Icke-elektrisk vattenavhärdare, 2-65°C.** 8 kg saltmängd. 34 liter vattenförbrukning per regenerering. Vatteninkoppling 3/4" hane, avlopp 3/4" hane, breddavlopp 1/2". Dimensioner: B 200 x D 450 x H 500 mm**.**
* **Högkapacitets rostfri diskkorg.** Kapacitet:9 x GN 1/1 bleck med 20 mm djup, lock, skärbrädor eller 18 x GN 1/2 kantiner med 20 mm djup eller 18 x GN 1/1 galler eller or 2 x 600/400/20 mm bakplåtar. Dimensioner: B 500 x D 500 x H 200 mm.
* **Polypropylen tallrikskorg.** Kapacitet: 18 flata eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm. Dimensioner: B 500 x D 500 x H 110 mm.
* **Polypropylen glaskorg.** Kapacitet: 25 glas eller muggar Ø 90 mm. Dimensioner: B 500 x D 500 x H 118 mm.
* **Polypropylen bestickshållare** sätts i tallrikskorgen. Dimensioner: B 105 x D 105 x H 140 mm.

**Vändbar inmatningsbänk & Vändbar utmatningsbänk.**

* **Vändbar inmatningsbänk, kan monteras på endera höger eller vänster sida av maskinen.** **Mått: L 1920 x B 750 x H 860 (+65) mm**. Säker glidbana för diskkorgar B 510 mm. Bänk utrustad med förspolningsdusch (9 l/min), djupdragen disklåda L 500 x B 400 x H 300 mm med löstagbar silhink, stänkplåt i bakkant H 250 mm, samt ett avtagbart nedre hyllplan. Två dubbla 40 mm ben med rostfria fötter. Utrymme tillgängligt för en underbänkmaskin. Rostfri konstruktion i EN 1.4301, tjocklek 1.2 mm. Inkopplingar för kallvatten G 28 rör, varmvatten G 28 rör, Avlopp Ø 40 mm.
* **Vändbar inmatningsbänk, kan monteras på endera höger eller vänster sida av maskinen.** **Mått: L 760 x B 750 x H 860 (+65) mm**. Säker glidbana för diskkorgar B 510 mm. Bänk utrustad med förspolningsdusch (9 l/min), djupdragen disklåda L 500 x B 400 x H 300 mm med löstagbar silhink, stänkplåt i bakkant H 250 mm. 1 dubbla 40 mm ben med rostfria fötter. Rostfri konstruktion i EN 1.4301, tjocklek 1.2 mm. Inkopplingar för kallvatten G 28 rör, varmvatten G 28 rör, Avlopp Ø 40 mm.
* **Vändbar utmatningsbänk, kan monteras på höger, vänster eller front av maskinen. Mått: L 1390 x B 660 x H 860 (+65) mm**. Säker glidbana för diskkorgar B 510 mm. Avtagbart nedre hyllplan. Två dubbla 40 mm ben med rostfria fötter. Utrymme tillgängligt för en underbänkmaskin. Rostfri konstruktion i EN 1.4301, tjocklek 1.2 mm.
* **Vändbar utmatningsbänk, kan monteras på höger, vänster eller front av maskinen.** **Mått: L 760 x B 660 x H 860 (+65) mm.** Säker glidbana för diskkorgar B 510 mm. 1 dubbla 40 mm ben med rostfria fötter. Utrymme tillgängligt för en underbänkmaskin. Rostfri konstruktion i EN 1.4301, tjocklek 1.2 mm.
* **Kopplingsbänk som förbinder två huvdiskmaskiner.** **Mått: L 760 x B 660 mm**. Säker glidbana för diskkorgar B 510 mm. Rostfri konstruktion i EN 1.4301, tjocklek 1.2 mm.