**Haubengeschirrspüler - 500x500 mm Spülkorb - 405 mm Beladungshöhe:**

* Manuelles Anheben der Haube.
* Verbrauch pro Spülgang: Wasser 2.6 l - Strom 0.11 kWh.
* Anlaufzeit (füllen, heizen) - Wasserzufuhr 55°C: 18 Min. - Stromverbrauch 0.42 kWh.
* Automatischer Energiesparmodus, wenn das Gerät 20 Minuten lang nicht benutzt wird.
* Bedienfeld mit wasserfester Farbanzeige an der Vorderseite unten links positioniert.
* 4 Spülprogramme: P1 1 Min - P2 2 Min - P3 3 Min - P4 8 Min.
* Fassungsvermögen pro Spülgang: 25 Gläser oder Tassen Ø 90 mm - 18 flache oder 12 Suppenteller Ø 240 mm.

**Standardlieferung.**

* 60°C Spülwassertemperatur durch Thermostopp gesichert. Einstellbar von 35 bis 70°C.
* 85°C Nachspülwassertemperatur durch Thermostopp gesichert. Einstellbar von 65 bis 90°C.
* Systemtrenner mit Rückschlagventil (EN1717).
* Peristaltischer klarspülerpumpe, Schlauch und Düse. Dosierung des Klarspülers über die Schlauchpumpe.
* Edelstahlkonstruktion mit Rückwandverkleidung, wärme- und schallgedämmte doppelwandige Haube, 30-Liter-Waschtank tiefgezogen mit hygienischen Strahlungswinkeln, 1,1-kW-Waschpumpe, 7-Liter-Klarspültank tiefgezogen, 0,18-kW-Zusatzpumpe, Spül- und Klarspülarme ohne Werkzeug abnehmbar, 3 abnehmbare Spülwasserfilter, Wartungszugang von vorne.
* QR-Code mit sofortigem Zugriff auf Benutzervideos, technisches Handbuch und Servicehistorie.
* Starter-Kit: Tellerkorb, Gläserkorb, Besteckkorb.
* Installations-Kit: 3/4" Wasserzulaufrohr mit Innengewinde, Ø 28 mm Wasserablaufrohr, 2,5 m Kabel.
* Einhaltung von Normen und Zertifizierungen: 59 dB(A) - EN 17735:2023 - IPX5 - EN 1717 - CE - GS - RoHS - WEEE.

**Abmessungen, Anschlüsse.**

* B 655 x T 745 x H 1500/1950 (+50) mm. Verstellbare Arbeitshöhe 860/910 mm. Betriebsgewicht 178 kg.
* Elektrischer Anschluss: 3N AC 380-415V 50Hz - 16 A/7.1 kW.
* Anschluss für Wassereinlass: 55°C/60°C - 2-5 bar - < 4°dH (7°f) - 70 PPM - 3/4" Innengewinde.
* Anschluss für Wasserablauf: Ø 28 mm - 65°C - ⩾ 50 L/min.
* Wärmeabgabe: gesamt 4.8 kW, sensibel 1.6 kW, latent 3.2 kW. Schalldruckpegel (ISO 11203): 59 dB(A).

**Werkseitige Optionen.**

* **Peristaltischer Reinigerpumpe,** Schlauch und Düse. Dosierung des Reinigungsmittels über die Pumpe.
* **Eingebaute Ablaufpumpe**, die das Wasser bis zu einer Höhe von 800 mm in den Abfluss befördert.
* **Spannung** 3N AC 230V 50Hz - 20 A/7.1 kW.

**Optionen.**

* **Nicht-elektrischer Wasserenthärter 2°C /65°C:** 8 kg Salz. 34 l Wasserverbrauch pro Regeneration. Wasserzulauf 3/4" Außengewinde, Wasserablauf 3/4" Außengewinde, Abfluss 1/2". Abmessung. B 200 x T 450 x H 500 mm**.**
* **Zusätzlicher Edelstahl Spülkorb.** Fassungsvermögen: 9x GN 1/1 Tiefe 20 mm Bleche, Deckel, Schneidebretter oder 18x GN 1/2 Tiefe 20 mm Behälter oder 18x GN 1/1 Roste oder 2x 600/400/20 mm Backbleche. B 500 x T 500 x H 200 mm.
* **Tellerkorb aus Polypropylen.** Kapazität: 18 flache oder 12 Suppenteller Ø 240 mm. B 500 x T 500 x H 110 mm.
* **Gläserkorb aus Polypropylen.** Fassungsvermögen: 25 Gläser oder Becher Ø 90 mm. B 500 x T 500 x H 118 mm.
* **Besteckkorb aus Polypropylen** zum Einsetzen in den Tellerkorb aus Polypropylen. B 105 x T 105 x H 140 mm.

**Umkehrbarer.**

* **Umkehrbarer Zulauftisch, der an der rechten oder linken Seite der Spülmaschine angeschlossen werden kann**. **Abmessungen L 1920 x B 750 x H 860 (+65) mm.** Korblaufbahn B 510 mm. Tisch mit Vorspülbrause (9 l/min), gestanztem Becken L 500 x T 400 x H 300 mm mit herausnehmbarem Schmutzsieb, Spritzschutz H 250 mm und abnehmbarem Ablageboden. 2 x H-Rahmenbeine aus 40 mm Edelstahlrohr mit verstellbaren Edelstahlfüßen mit Endkappen. Freier Platz im unteren Teil für eine Untertischmaschine. Konstruktion aus Edelstahl EN 1.4301, Dicke 1.2 mm. Anschlüsse KW & WWG 3/8“, Abfluss Ø 40 mm.
* **Umkehrbarer Zulauftisch, der an der rechten oder linken Seite der Spülmaschine angeschlossen werden kann**. **Abmessungen L 760 x B 750 x H 860 (+65) mm.** Korblaufbahn B 510 mm. Tisch mit Vorspülbrause (9 l/min), gestanztem Becken L 500 x T 400 x H 300 mm mit herausnehmbarem Schmutzsieb, Spritzschutz H 250 mm. 1 x H-Rahmenbeine aus 40 mm Edelstahlrohr mit verstellbaren Edelstahlfüßen mit Endkappen. Konstruktion aus Edelstahl EN 1.4301, Dicke 1.2 mm. Anschlüsse KW & WWG 3/8“, Abfluss Ø 40 mm.
* **Umkehrbarer Auslauftisch, der an jede der 3 Seiten der Spülmaschine angeschlossen werden kann.** Abmessung L 1390 x **B 660 x H 860 (+65) mm. Korblaufbahn B 510 mm**. Abnehmbarer Ablageboden. 2 x H-Rahmenbeine aus 40 mm Edelstahlrohr mit verstellbaren Edelstahlfüßen mit Endkappen. Freier Platz im unteren Teil für eine Untertischmaschine. Konstruktion aus Edelstahl EN 1.4301, Dicke 1.2 mm.
* **Umkehrbarer Auslauftisch, der an jede der 3 Seiten der Spülmaschine angeschlossen werden kann.** **Abmessung L 760 x B 660 x H 860 (+65) mm**. Korblaufbahn B 510 mm. 1 x H-Rahmenbeine aus 40 mm Edelstahlrohr mit verstellbaren Edelstahlfüßen mit Endkappen. Freier Platz im unteren Teil für eine Untertischmaschine. Konstruktion aus Edelstahl EN 1.4301, Dicke 1.2 mm.
* **Verbindungstisch für 2 Haubenspülmaschinen. Abmessung L 760 x B 660 mm**. Korblaufbahn B 510 mm. Konstruktion aus Edelstahl EN 1.4301, Dicke 1.2 mm.