**Standardutförande:**

* Kompakt och mångsidig grovdisk- och findiskmaskin - Automatisk huvlyft som manövreras med handsfree fotpedal eller ett knapptryck på kontrollpanelen - Klämskydd och avkänning av föremål i vägen - Möjlig att öppna och stänga manuellt vid strömavbrott.
* Kan installeras utmed en vägg eller i hörna - Ergonomiskt placerad kontrollpanel i ögonhöjd som fästes på valfri sida av maskinen.
* Rostfri konstruktion - Bakre täckplåt - Dubbelmantlad huv - Ljud- och värmeisolerad huv.
* Doseringsutrustning med elektriska pumpar för flytande disk- och sköljmedel.
* Avlopps- och tömningspump med lyftkapacitet på 800 mm.
* Korgstorlek 500 x 500 mm - Avtagbar korghållare.
* Mått: huvöppning 430 mm - Arbetshöjd 860–910 mm.
* QR kod med online access till handhavande tränings videor – underhållshistorik – felsöknings guider.
* Förberedd Wifi-anslutning:HACCP-data loggning och historik - Kontroll av diskparametrar - Uppskattning av disk-/sköljmedels-konsumtion - E-mail notiser med fjärravläsning av data - Felsökning på distans med detektering av defekta komponenter.
* Start kit: 1 Rostfri grovdiskkorg - 1 Findiskkorg - 1 Glasdiskkorg.
* Installationskit: Inkommande vattenslang ¾” - Avloppsslang Ø 28 mm - 2 m elkabel.

**Effektiv disk- och sköljteknologi:**

* Automatiskt val av typ av diskprogram, diskgodssensor.
* Grovdisksystem: 2 rostfria, avtagbara, motordrivna, oscillerande diskarmar - Monteras av och på utan verktyg - Placerade under diskkorgen - 1 högtryckspump 1,5 kW.
* Findisksystem: 2 rostfria, avtagbara, roterande diskarmar, drivna av vattentryck - Placerade, en över diskkorgen och en under - Lågtryckspump 1,1 kW.
* 2 Rostfria avtagbara slutsköljningsarmar, över diskkorgen och en under, optimerat trycksystem - 1 slutsköljningspump 0,18 kW.
* Djupdragen disktank utan svetsar - 30 liter - 2-stegs filtersystem - Värmeelement 8 kW.
* Sköljtank - 12 liter - Värmeelement 8 kW.

**Fördelar för användaren:**

* Användarvänlig kontrollpanel med vattentät TFT färgskärm som visar programsymboler, nedräkning av disktid, samt disk - och sköljtankstemperaturer.
* Total uppstartstid (fylla vatten samt värmning till driftstemperatur): 9 min. med 55-gradigt vatten.
* Tid för vattenbyte: 5 min. med 55-gradigt vatten.
* 2 Olika diskmöjligheter (grovdisk och findisk) - 4 diskprogram.
* Grovdiskprogram - 2 program: 3 min. (standard grovdisk) - 6 min. (bränd grovdisk).
* Findiskprogram - 2 program: 2 min. (tallrikar och bestick) - 1 min. (glas).
* Självrengöringsprogram.
* Automatisk start av diskprogram.
* Disktemperatur - fabriksinställning 60 °C, möjligt att justera från 35 till 65 °C, oberoende för alla diskprogram.
* Sköljtemperatur - fabriksinställning 85 °C, möjligt att justera från 65 till 85 °C, oberoende för alla diskprogram.
* Programmerbar standby-tid.

**Kapacitet per diskcykel:**

* Grovdiskprogram: 1 Gryta upp till Ø 450 x H 405 mm, 1 GN 1/1 upp till 200 mm djup, 2 GN 1/1 med maxdjup av 65 mm.
* Findiskprogram: 18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar med Ø 240 mm - 25 glas/koppar med ∅ 90 mm.

**Konsumtion per diskcykel:**

* Vatten: 2,6 liter - Energi 0,176 kWh.
* Övervakning av vatten - och energiförbrukning - Automatisk stand-by vid 20 min av inaktivitet.

**Dimensioner - Anslutningar - Standarder och Certifieringar:**

* Storlek diskmaskin: H 1950 mm x L (655+100 för handtag) x B (785+95 för handtag). Sidomanöverpanel L 430 mm.
* Vikt: Netto 150 kg - Brutto 190 kg.
* Vatteninkoppling: 55-60°C - 2-5 bar - < 4 °dH (7 °f) - 70 PPM - 3/4" hona - Vatten ut: Ø 28 mm - 65°C - ⩾ 50 L/min.
* Elanslutning: 16 A - 10 kW - 3N AC 380-400-415 V - 50 Hz.
* < 64 dB(A) - IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS - WEEE.

**Fabriksmonterade tillval:**

* **Andra elektriska tillval:**
	+ 32 A - 10 kW - 3N AC 230 V - 50 Hz
* **Inbyggd värmeåtervinning inkl ångreducering:** Självrengöringsfunktion- Förlänger diskcykeln med 30 sekunder och kräver koppling till kallvatten10–25°C - Maskinens mått: H 2125 mm x L (655+100 handtag) x B (785+95 handtag).

**Tillval vattenavhärdning:**

* **Fristående, icke-elektrisk vattenavhärdare:** Vattentemperatur: 2–65 °C - Saltkapacitet 8 kg - Regenereringscykel vid 2 bar: vattenförbrukning 34 liter, tid 11 min. - Dimension: B 200 x D 450 x H 500 mm - Vikt: netto 21 kg, brutto 39 kg - Vattenanslutning: 3/4" hane - Avlopp 1/2".

**Högkapacitetstillbehör:**

* **Bleck- och grytskrubb med ergonomiskt handtag** - Värmebeständig till 100 °C - Storlek: L 101 x B 152 x H 76 mm - 12 st per paket.
* **Rostfri grovdiskkorg:** L 500 x B 500 x H 85 mm - Kapacitet: grytor upp till max Ø 450 x H 405 mm eller 2 GN 1/1 djup 65 mm eller 1 GN 1/1 djup 200 mm eller mindre, tar även GN 1/2, 2/3, 1/3, 2/8.
* **Korg till findisk:** L 500 x B 500 x H 110 mm - Kapacitet: 18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar.
* **Korg till glasdisk:** L 500 x B 500 x H 118 mm - Kapacitet: 25 glas/koppar.
* **Bestickshållare:** L 105 x B 105 x H 140 mm - Passar till findiskkorg.